1. Файлы записи должны быть в формате .txt
2. Названия файлов с продольным, боковым каналом и каналом шасси должны содержать соответствующий набор символов: pr bok sh. Файлы иного канала не должны содержать эти символы. Также файл обязан содержать только один набор символов, иначе есть риск неправильного их каталогизирования или ошибки программы.